Lohko, numero: _____________________

Laakerilinja:____________________

Laakeripukki:_______________

Nokka-akselin laakeripukki:______________

Muut koneistukset:_________________

Sopivat laakerit:
(std x std = 65mm x 22mm)(ylikoko x laippaväli)
0,50 x21mm, 0,50 x22mm, 1,00 x21mm, 
1,00 x22mm, 1,50 x20mm, 2,00 x20mm, 
2,50 x20mm, 2,50 x18mm, 3,00 x20mm, 
3,00 x18mm, 3,50 x20mm, 3,50 x18mm, 
4,00 x20mm, 4,00 x18mm  

Kampiakseli:________________

runkolaakeri kaulat:________________
(std=55mm)
0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50

Kiertokangen kaulat:_______________
(std=55mm) 
0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50

Kannet:_________________

Sylinteriputki:_______________

Mäntä - moottori - kansi
77 - - 90 
85.5 - - 94 
87 - - 94
88 - - 94 
88 -  - 98
90.5 - 95.5 - 98
92 - - 98
92 - - 101
94 - - 101

Muu työstö:_______________

dekki