Kampiakseli:________________

runkolaakeri kaulat:________________
(std=55mm)
0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50

Kiertokangen kaulat:_______________
(std=55mm) 
0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50